|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **NAME** | **SERVO - Analoger Gitarren-Enchancer** |
|  |  |
| **HAUPTMERKMALE** | einfach zu bedienenplastifiziert und sättigt den Klangkompatibel mit jeder E-Gitarrebreiter Anwendungsbereich |
|  |  |
| **ÜBERSICHT** | Professioneller Effekt für die Elektrogitarre, der ihr Timbre nicht beeinträchtigt. Er macht den Klang sehr lebendig und gesättigt. Kompatibel mit jeder Gitarre, Verstärker, Effektschleife oder Säule. |
|  |  |
| **VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG** | Der Taurus SERVO-ENHANCER ist ein professionelles Werkzeug, mit dem Sie einen großartigen Gitarrensound erzielen. Das Gerät macht den Klang sehr lebendig und gesättigt, während es den ursprünglichen Gitarrenklang nicht beeinträchtigt.Das Gefühl ist, dass Sie auf einem viel höherwertigen Instrument spielen, als es ursprünglich ist.Der Servo bereichert den Klang des Instruments, indem er die Qualitäten hinzufügt, die das Spielen angenehm und, was noch wichtiger ist, eindringlicher machen. Außerdem fügt sich die Gitarre dadurch sehr gut in den Gesamtmix der Band ein.Egal, welche Art von Gitarre, Verstärker, Effektschleife oder Lautsprecher Sie haben, der Servo passt immer perfekt dazwischen und verbessert den Klang des gesamten Signals.Servo wurde an Gitarren von Top-Marken getestet wie: Gibson, Ibanez, Fender, Epiphone, Yamaha, ESP und viele andere, sogar handgefertigte Drużkowskis Gitarren!Der SERVO ist so konzipiert, dass er mit jeder Art von traditionellem und digitalem Profiling-Verstärker und Vorverstärker funktioniert. Er funktioniert auch sehr gut bei der Aufnahme von Gitarren direkt in den Computer. Das Gerät ist extrem einfach zu bedienen - es wird empfohlen, es direkt an die Gitarre als erste Komponente der gesamten Effektkette anzuschließen.Wir ermutigen Sie, unseren Würfel auszuprobieren! Hoffentlich wird er zum Hauptwerkzeug im Arsenal Ihrer Effekte, mit dem Sie Ihren eigenen originellen Gitarrensound kreieren. |
|  |  |
| PARAMETER |  |
| **KATEGORIE** | GITARREN-EFFEKT |
| **POWER SUPPLY** | 9-15 V |
| **TRUE BYPASS** | JA |
| **FUSSSCHALTER** | 1 |
| **KOMPRESSOR** | - |
| **DC-ASSISTENT** | JA |
| **AUTOMATISCHE POLARITÄTSERKENNUNG** | JA |
| **HÖHE (mm) | (in)** | 50 | 1,97 |
| **BREITE (mm) | (in)** | 66 | 2,60 |
| **TIEFEN (mm) | (in)** | 110 | 4,33 |
| **GEWICHT (kg) | (lbs)** | 0,2 | 0,44 |
| **GARANTIE** | 2 |